
救护车及随车设备采购需求
一、车型参数及配置参考  
	序号
	产品型号名称
	

	车辆技术参数

	1
	车体尺寸 mm:
	≥5820×1974×2680（长×宽×高）

	2
	医疗舱内尺寸mm:
	≥3370×1750×1820（长×宽×高）

	3
	轴距 mm：
	≥3750

	4
	车辆满载总质量 kg:
	≥3700

	5
	车辆整备质量 kg:
	≥2900

	6
	悬挂系统
	麦费逊式独立前悬，霍奇基斯后悬

	7
	最小离地间隙mm:
	≥195

	8
	最小转弯半径m：
	≥6.65

	9
	燃油种类：
	柴油

	10
	油箱容积（L）：
	≥80

	11
	发动机工作方式：
	四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机

	12
	排气量 ml:
	2100-2500

	13
	排放标准：
	国VI及以上

	14
	驱动方式
	后轮驱动

	15
	变速器：
	AMT6档机械式手动变速箱

	16
	最高时速 km/h:
	≥145

	17
	轮胎规格型号
	215/75R16LT

	18
	制动系统
	前通风盘式，后实心盘式

	19
	额定载客（含驾驶员）
	7人

	车辆主要配置

	23
	ABS8.0+EBD

	24
	中控锁

	25
	前排电动门窗

	26
	驾驶座（主）安全气囊

	27
	遥控钥匙

	28
	驾驶室原厂冷暖系统

	29
	倒车雷达

	30
	同色保险杆

	31
	PATS电子防盗系统




二、医疗舱内外配置参考
	序号
	项目施工
	数量
	单位

	车身涂装

	1
	后车厢贴白色磨砂膜
	1
	台

	2
	车身外观救护标志贴
	1
	套

	警报警示、照明系统

	1
	驾驶室及医疗舱安装警报、警灯控制按钮
	1
	套

	2
	车顶长排警灯，车顶警灯为非隐藏式
	1
	套

	3
	长排警灯下安装蓝白爆闪
	3
	个

	4
	左右两侧方形爆闪
	4
	个

	5
	车尾左右两侧圆柱形爆闪灯
	2
	个

	6
	后车厢LED照明灯
	4
	只

	7
	顶部射灯
	2
	个

	8
	车身两侧加装外场照明灯
	2
	个

	中央电源分配系统

	1
	智能逆变系统1000W
	1
	套

	2
	医疗舱内安装220V电源插座
	5
	个

	3
	12V电源插座
	1
	个

	4
	对讲机
	1
	套

	6
	监控系统（摄像头包括车头、车尾、医疗舱）
	1
	套

	7
	全车线路布置及线材
	1
	台

	医疗舱配置

	1
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙：带可推拉窗户
	1
	套

	2
	医疗舱前部左侧多用医药柜（便于存放药品、创伤包、麻醉包、一次性医疗卫生用品等）
	1
	套

	3
	医疗舱前排中隔墙后安装药械组合柜
	1
	套

	4
	医疗舱三层不锈钢仪器固定支架
	1
	套

	5
	医疗舱储物柜
	1
	套

	6
	医疗舱左侧长条吊柜
	1
	组

	7
	医疗舱左侧储物柜
	1
	个

	8
	医疗舱左侧后部氧气瓶柜带不锈钢支架（可放2个高10升）
	1
	个

	9
	医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手
	2
	条

	10
	医疗舱顶部滑轨输液架，输液架2个，病人头位、脚位各一个。
	1
	套

	11
	医疗舱安装排气扇：双向换气系统（进出风）
	1
	套

	12
	救护车切换式汇流排供氧系统：
1. 手动切换至输出终端气源供应，适合瓶装气体。 
2. 管道采用优质铜材加工，系统经过耐压测试，安全可靠。 
3. 管路采用银焊连接，可有效防止泄漏。 
4. 设有超压排气装置，确保使用安全。 
5. 设有气体过滤装置，可有效阻挡气体中的杂质。 
6. 内置呼吸机、OFF、吸氧共三档，无需调压，使用更快捷，更方便，更安全。
	1
	套

	13
	紫外线灭菌灯（停车熄火后，先按下灭菌灯的绿色电源开关，再按下红色启动开关，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭。）
	1
	套

	14
	医疗舱右侧单人朝前座椅（三点式安全带）
	3
	张

	15
	医疗舱地板PVC重做：表面采用耐酸碱、防菌、医用地板胶
	1
	套

	16
	医疗舱内壁顶部加固防撞处理
	1
	套

	17
	医疗舱侧门、后门上车头部防撞保护
	1
	套

	18
	驾驶舱司机位和副驾座椅换皮
	3
	座

	19
	灭火器及支架，驾驶舱和医疗舱各1套
	2
	套

	20
	楼梯椅
	1
	套




	医疗舱配置要求参考

	1.1紫外线灭菌灯（满足院感要求）

	1.2医疗舱独立冷暖气系统。1套

	1.3医疗舱双向换气系统（进出风）。1套（负压系统：由车内到车外的内部过滤装置出风口对患者床头位置，由车外到车内的内部进风口引导气流向远离医疗舱前端医务人员的地方流动）

	1.4前后对讲系统。1套

	1.5医疗舱内壁加固防撞处理。1套

	1.6侧门上车头部防撞保护。1套

	1.7医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手。2条

	1.8医疗舱顶部输液挂架。2个（输液架2个，病人头位、脚位各一个）

	1.9医疗舱使用保温隔热材料。

	1.10驾驶室与医疗舱安装分隔墙，带可开启透明窗户。1套

	1.11医疗舱内饰采用ABS板材整体模具注塑成型。

	1.12医疗舱前部安装单人座椅，带舒适靠背，座椅下方为储物格，可放置急救箱。1套

	1.13医疗舱配置吊顶柜。1套

	1.14车体及结构性加强部分耐冲击、耐水性、耐湿热性、耐燃。1套

	1.15医疗舱配置药械组合柜。1套

	1.16医疗舱配置储物壁柜。1套

	1.17医疗舱右侧靠中门处安装单人朝前座椅，座垫可翻折，座椅靠背可调，配有扶手及3点式安全带。1套

	1.18医疗舱右侧全部配置朝前座椅。

	1.19医疗舱座椅拉伸强度高，耐折性好，耐寒性佳，耐霉变，表面易清洗。

	1.20医疗舱配置氧气柜，并预埋金属管路，留有操作口方便观察氧气表压力及开关气阀。1套

	1.21医疗舱所有柜门安装锁扣。

	1.22预留两个可匹配我院氧气瓶（10L）的位置及固定支架，方便管理，另增加一个小氧气瓶（6L）放置位置及固定支架。（所有固定支架可调节高度及大小）

	1.23吸氧用终端（1个）连接湿化器（1个），呼吸机用的终端（1个）连接呼吸机专用接头（1个）。终端采用德标，与科室同规格，方便转运。

	1.24采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。

	1.25配置2KG灭火器2个，驾驶舱、医疗舱各1个

	1.26为保障采购人的整批改装后救护车仍然得到底盘车辆生产厂家全国售后服务网络良好的维修、保修服务。

	（二）自动上车担架。1张（使用率最高，选择口碑较好、质量较高的车床）

	（三）楼梯专用椅。1张（使用率高，选择口碑较好、质量较高、承重150公斤以上的楼梯椅）

	（四）铲式担架。1张

	（五）呼吸机：1套

	5.1、适用范围：用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。

	5.2、气动电控型

	5.3、操作屏幕为彩屏

	5.4、具备报警功能

	5.5、主机上可区分幼儿、儿童及成人模式

	5.6、呼吸模式：IPPV、A/C、SIMV等（包括以上常用的模式）

	5.7、主机轻便、易携带

	5.8、吸呼比、氧气浓度、每分钟呼吸流量（MV）、呼吸频率、PEEP等参数可调节

	5.9、显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力、潮气量、呼吸频率等状态

	5.10、可充电锂电池

	5.11、有防水保护功能

	（六）除颤监护仪：1套

	6.1、除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护（心电、血压、血氧）、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等。

	6.2、主机轻便、易携带

	6.3、除颤能量可调节

	6.4、具有智能报警功能

	6.5、可充电锂电池

	6.6、有打印功能

	（七）监护仪：1套，子母机一体机型，子母机具有储电功能

	7.1、具有提手，便携式设计，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。

	7.2、适用于手术室、小儿、急诊、救护车等急救场合，无特殊使用环境限制。

	7.3、可监测参数：心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、体温（TEMP）

	（八）一体化可移动数字化心电图机：1套（能无缝对接我院信息系统、可直接打印、可上传结果）

	（九）吸引器：1套（电动吸引器、带储电功能、可移动、带车内固定支架）

	（十）输液泵：1套

	（十一）微量注射泵：每台车配2套双泵

	（十二）急救箱、包（无需急救服）：1套，另配2个出车药箱，可参考目前我院救护车在用的配置；另配3套反光马甲。

	（13） 麻醉咽喉镜：1套；
（十四）可视喉镜1套。
（十五）简易呼吸器（成人）：1套
（十六）除颤监护仪、监护仪、心电图加装防震底座和固定装置
（十七）脊柱板及相关配件。（选择质量较好、可透X光的脊柱板及相关配件）

	（十八）便携式B超仪

	（十九）心肺复苏仪（有监测按压深度、频率）




