
院内询价采购文件

项目名称：连州市人民医院安装外科大楼、肿瘤防治中心

门禁系统

发布人：连州市人民医院
日期：二〇二六年八月
第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行安装外科大楼、肿瘤防治中心门禁系统项目院内询价采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容
1.项目名称：连州市人民医院安装外科大楼、肿瘤防治中心门禁系统

2.项目编号：连州人医采【2026009-XJ】

3.项目预算：120000元
4.采购方式：院内询价
二、资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人出具承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人出具承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人出具承诺函）

5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（投标人出具承诺函）

6.投标人不参与围标串标（投标人出具承诺函）
7.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。
8.本项目不允许转包、不允许分包（投标人出具承诺函）。
三、资料提交信息
1.数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2.方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3.要求：书面文件及U盘共同密封递交，封面需写好项目名称及联系人方式。
4.递交资料时间：2026年 8月31日起至2026年 9月 9 日，逾期不候。

5.地点：连州市连州镇洋湄路5号连州市人民医院采购办公室

四、开标时间、地点 
开标时间：2026年 9月 10 日下午3点
开标地点：连州市人民医院
五、联系人信息：

1.联系人：唐老师    2.联系电话：0763-6689296  

第二章 用户需求书
说明：
1.投标人必须对本项目整体进行响应，不能负偏离，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包。

2.用户需求书中所有标注“★”条款供应商须逐条响应，并提供佐证材料。缺少任意一条“★”条款的佐证材料，或佐证材料所示参数不满足询价要求的，响应文件无效。

3.未标注“★”的一般技术参数，供应商须在《技术条款偏离表》中逐项填写响应情况（正偏离/无偏离/负偏离），并对所填内容的真实性作出书面承诺，格式详见附件《技术条款偏离承诺书》。负偏离不满足询价要求的，响应文件无效。
一、采购需求一览表

	序号
	内容
	数量
	预算（元）

	1
	连州市人民医院安装外科大楼、肿瘤防治中心门禁系统
	1项
	120000


二、用户需求书
（一）技术要求  

  1.项目内容及参数
	序号
	产品名称
	设备技术参数
	单位
	数量

	1
	可视对讲主机
	屏幕参数：≥4.5英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥480*854；
2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸验证效果不受影响； 
★3.认证方式：支持人脸、刷卡（M1卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和内容、身份证卡序列号）、密码、指纹（-F型号）、二维码认证（-QR型号）；
4.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸验证距离0.3m-2m；存储容量：本地支持3000人脸库、3000张卡、3000枚指纹（-F型号）、15万条事件记录；
★5. 可视对讲：支持和海康互联APP、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
6.呼叫按键：呼叫管理中心和房间号；
7.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
8.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
 9.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
10.结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”“姓名”“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示。

11.可自定义认证结果文本。
12.外接安全模块：支持通过经销私有RS485接入门控安全模块；
13.外接读卡器：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能  读卡器模式：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
14. 门禁计划模板：支持多组计划模板管理，包括周计划、假日计划；支持常开、常闭时段管理；
15. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
16.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
17.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件，在与平台连接后会重新上传；
18.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；且支持本地修改管理员密码、M1卡和NFC关闭/开启等功能；
19.WEB管理：支持手机及PC端Web操作，可进行人员管理、认证配置等操作；云端管理：支持接入海康互联云平台，实现云门禁、云考勤、云对讲及云访客应用；
	台
	12

	2
	室内机
	显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD  显示屏分辨率：≥1024*600操作方式：电容式触摸屏   防区数：8防区网口：10M/100M自适应以太网口 电源：网线供电或DC12V功耗：≤10W  
	台
	12

	3
	解码器
	2个RJ45接口，一个用于输入一个用于级联支持接入6个室内机，并提供室内机供电电源模拟二线制解码器最大级联数：15个，必须搭配模拟二线制室内机使用，工作温度范围，-10℃-+50℃
	台
	4

	4
	门禁控制器
	系统性能：采用32位高速处理器，性能强劲，速度更快；
2.屏幕参数：≥2英寸STN显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号；
3.存储容量：可存储3000笔合法卡、3000个密码和10000笔事件记录；
4. 通讯方式：支持TCP/IP网络通信，可接入4200平台做统一管理；

认证方式：支持刷卡、刷卡或密码、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式；
6. 高级功能：支持首卡开门、首卡常开、超级卡/超级密码开门等功能；
7.报警功能：支持胁迫卡和胁迫码报警、离线事件存储不足报警、网络断开报警、门未关妥报警、门被外力打开报警、门打开超时报警等。支持自定义警报解除码，报警发生时可以使用解除码消警；
8. 计划模板：支持多计划模板，灵活的计划模板配置，包括周计划和假日计划。假日计划的优先级高于周计划的优先级。

9.校时功能：支持NTP校时、手动校时、自动校时等多种校时功能 看门狗设计：主机断电后数据可永久保存；
10.门铃按键：具有独立门铃按钮设计，可外接第三方门铃设备，用于访客到访提醒；
11. 平台接入：支持单机和接入4200管理实现门禁功能；
	台
	29

	5
	门禁电源+箱
	1.开门按钮：可直接开启电锁                         
2.交流输出：标准220V，50Hz                    
3.MC/NO：输出可控制各种类型的电锁                        
4.直流输出：空载输出14VDC，负载输出12ADC  
5.延时控制：控制电路开锁时间在0-30秒
	套
	29

	6
	双门磁吸锁
	1.产品结构：一体化成型 坚固耐用
2.使用门型：玻璃门、木门、铁门等
3.产品吸力：180KG/280KG直线吸力
4.指示灯：LED指示灯
5.材料：铝合金材质 表面喷砂
6.防水（选配）：全密封防水
7.延时上锁：0-9秒可调
8.延时开锁：0-25秒可调
9.产品介绍：可与楼宇对讲等配套使用。玻璃门、木门、铁门均可安装
	套
	41

	7
	双门磁吸锁支架
	1.产品结构：一体化成型 坚固耐用 铝合金材质  表面喷砂 
2.使用门型：玻璃门、木门、铁门等
3.适用范围：各品牌磁力锁
4.开门方式：90度或者180度双向开门式
5.重量：0.4KG
6.产品介绍：坚固铝合金一体成型 超厚门夹壁  稳定耐用 配备橡胶片 防滑耐用
	套
	41

	8
	闭门器
	液压缓冲花
	台
	106

	9
	插销锁
	定制单门插销锁
	套
	65

	10
	发卡器
	符合ISO 14443 A、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、ID（EM）卡，CPU卡序号，不支持身份证通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台支持在线升级功能，可在线更新设备程序
	个
	1

	11
	开门按钮
	1.工作电压：DC12V
2.面板材质：PC防弹胶
3.接点输出：输出信号为COM和NO
4.外形尺寸：86*86mm
	个
	41

	12
	五类网线
	超五类无氧铜电信级工程网线
	米
	1200

	13
	电源线
	2*1平方
	米
	800

	14
	五金配件一批
	
	批
	1

	16
	网络交换机
	5口交换机
	台
	15

	17
	人工（安装）
	设备安装、开通
	套
	41


★2.总体要求

供应商须保证所投门禁设备及系统完全兼容原有海康威视智能门禁综合管理平台，实现设备配对、权限同步、数据互通、统一平台管理。

对接过程不得影响原系统正常使用，不得丢失原系统数据，施工前须完成数据备份与现场勘查，并出具兼容实施方案。

★3.兼容性要求

支持海康标准协议：ISAPI、SDK、韦根 26/34、RS485。原有IC卡/CPU卡/人脸权限可直接在新设备正常使用。

新设备须接入原有海康威视智能门禁综合管理平台，实现统一发卡、授权、记录查询、远程控制、告警上传。

若设备无法兼容，供应商须无条件免费更换、重新对接、承担全部损失及工期延误责任。

注：1.经评审委员会认定投标文件货物/服务参数或要求照搬、照抄招标文件采购需求内容的，视为不响应招标文件采购需求，其投标将被拒绝。

2.投标供应商须对本招标文件采购需求中的内容及要求进行点对点应答且提供相应证明材料，如需引用招标文件内容的，应当在引用招标文件内容的基础上， 逐条逐项进行响应、说明和解释，并提供相应的证明材料。

（二）商务要求

1.项目实施期限和地点

（1）交货期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，并保证一次性验收合格。

（2）交货（安装）地点：连州市人民医院指定地点。
2.业绩要求：
投标人须提交2023年1月1日起至今同类项目业绩2项。

3.安装调试服务

按现场规范完成设备安装、布线、接线、通电调试。完成新旧系统联调、功能测试、稳定性测试。提供操作使用培训，交付使用文档。确保完工后系统稳定、正常运行。

4.质保及售后服务要求：项目竣工验收合格之日起，硬件设备及配套系统提供1年免费质保。

质保期内非人为损坏提供免费维修、免费更换、免费上门服务。故障响应及时，快速排除问题，保障门禁系统持续可用。
5.验收要求：

新增门禁与原海康威视系统对接成功、运行稳定。读卡 / 开门、权限管理、记录上传、平台管控功能正常。安装规范、布线整齐、资料齐全、培训到位。经采购人现场测试合格，签署验收单。        

6.付款方式：

安装、调试完成，验收合格后30个日历日内全额支付合同款。 
                第三章　供应商须知

一、评审

1.《资格性及符合性检查表》

	序号
	投标人资格要求

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(投标人出具承诺函)

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(投标人出具承诺函)

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标人出具承诺函)

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(投标人出具承诺函)

	6
	投标人不参与围标串标(投标人出具承诺函)

	7
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

	8
	本项目不允许转包、不允许分包(投标人出具承诺函)。

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章

	10
	响应文件对文件的实质性技术与商务的条款不产生偏离，按要求提供佐证材料或承诺书。

	11
	按文件要求进行投标报价


2.供应商应按照采购文件“第二章 用户需求书”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按投标文件格式价格部分进行报价。

3.本项目为一次报价，供应商提供上门安装、调试、联调、培训、验收全套服务，报价包含所有人工、辅材、运输、工具等合同实施过程中不可预见费用。如中标人在中标或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。

第四章  合同格式
        (项目)
合 同 书
	项目编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
购销合同
                                            合同编号：
甲方(采购方)：连州市人民医院

乙方(销售方)：

兹经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同信守。

一、产品规格、型号、数量、金额

	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价(元)
	总额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


合同总额：人民币        元整（¥      ）。

二、质量保证

乙方应保证提供的商品符合国家安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准，交付产品时乙方应向甲方提供产品检验合格证及检测报告书等相关证件，同时保证所提供资料是真实的、完整的。
三、付款方式

1.安装、调试完成，验收合格后30个日历日内全额支付合同款。  

2．甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项，特别授权除外。
3. 乙方指定银行账户如下：
开户行：                      ;

户  名：                      ;

账  号：                      ;
四、货物交付

１．交付方式：卖方送货（连州市洋湄路5号连州市人民医院）。

２．交付日期：自双方签订合同之日起10个工作日内。

３．交付费用：运费及保险费由卖方支付。

五、验收标准

甲方在收到乙方运送的商品后应立即对商品的品名、规格和数量等进行验收，若发现产品的品种、规格和数量等不符合国家规定标准及双方约定标准，可立即退货或者于3个工作日内以书面方式向乙方提出异议，否则视为乙方已通过甲方对交付货物的验收。

六、争议的解决

若双方产生纠纷且不能协商解决，由买方所在地人民法院行使司法管辖权。

七、公证费用

公证费由提出公证一方承担。

八、其他

1．卖方有义务协助买方实施国家相关法规所必要的相应措施。

2．卖方若为分销商，签订合同时必须向买方提供营业执照，经营许可证等国家法规规定的相关证件的影印件，并保证其真实有效。

3.本合同一式 贰 份。甲方 壹 份,乙方  壹  份，具有同等法律效力；本合同签字、盖章后，自签订之日起生效。

九、其他约定事项

【本合同正文结束，以下为合同签字页】
【合同签字页】
	甲方(盖章)：连州市人民医院
	乙方(盖章)： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日(此项到甲方签订合同时再填写 )


【本合同签字页结束，以下空白】
廉洁协议书

（项目：）

甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式 贰 份。甲方 壹 份；乙方 壹 份，具有同等法律效力；本协议签字、盖章后，自签订之日起生效。

	甲方(盖章)：连州市人民医院
	乙方(盖章)： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	统一社会信用代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日(此项到甲方签订合同时再填写 )


第五章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

一、自查表

1.1资格/符合性自查表

	序号
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	6
	投标人不参与围标串标。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	7
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	8
	本项目不允许转包、不允许分包。(投标人出具承诺函)
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	10
	响应文件对文件的实质性技术与商务的条款不产生偏离，按要求提供佐证材料或承诺书。
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页

	11
	按文件要求进行投标报价
	□通过

□不通过
	见投标文件第( )页


注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日 

                    二、资格/符合性文件

2.1 投标函

连州市人民医院 ：

依据贵单位组织招标的（项目名称：   ）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件：纸质投标文件正本    份，电子投标文件   份。
自查表

资格/符合性文件

商务部分

技术部分

价格部分

按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

（包括但不限于上述文件组成）

    据此，投标人同意如下内容：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细解读全部询价文件。

4.本投标有效期为 90 天。

5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8.我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

2.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院 ：


 同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
说明： 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
	粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

（2）法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院 ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称：   、项目编号：  ）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充承诺。               
投标人名称：            （盖章）      法定代表人（负责人）          （签名或盖私章）

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。 

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
	粘贴代理人身份证复印件


注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。
2.3 投标承诺书

连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．依法缴纳税收和社会保障资金。

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

11. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
2.4不参与围标串标承诺书 

不参与围标串标承诺书
 本人作为（单位名称）                     的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。 

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。 

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，将递交投标 文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标法人签字：
投标人（加盖公章）：                           

日期：   年   月   日

2.5 信用中国查询情况
投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。
请提供以下网站查询情况截图：

①中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

2.6 投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件要求的其他证明资料（格式自拟）
三、商务部分

3.1投标人综合概况与计划
（1）投标人情况介绍表
	公司名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人  

（负责人）
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	


（2）同类项目业绩介绍
	序号
	项目名称
	签订时间

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


（3）同类项目业绩佐证材料
（4）其他重要事项说明及承诺
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明
	证明材料页码

	标有“★”的为不可偏离商务条件（如有）
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	未标注“★”的一般商务条件
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与用户需求书中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项，需提供佐证材料。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.3投标人认为需提交满足需求书商务要求的其他证明资料（格式自拟）

四、技术部分

4.1技术条款（“★”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件第二章“用户需求书”中“技术要求”标示的“★ ”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，并提供佐证文件。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
4.如采购文件“用户需求书”中标示“★ ”项的需要按要求填写此表，如没有标示“★ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.2技术条款（非标示“★”项）偏离表
	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数(投标人须按投标货物/技术实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书”中目录清单的内容进行逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，除其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.3技术条款偏离承诺书

技术条款偏离承诺书
连州市人民医院：

我方承诺：响应文件《技术条款响应偏离表》已逐项如实填写，对询价文件全部技术参数均作出响应。标注“★”的技术参数均附有佐证材料，材料齐全、参数达标；未标注“★”的一般技术参数以偏离表响应为准，我方对所填内容的真实性负全部法律责任。

若成交后验收发现技术参数与承诺不符，同意按虚假应标处理。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.4项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及要求自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.5 投标产品说明书、参数、配置清单、图片等

4.6投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）
五、价格部分
5.1 报价一览表

项目名称： 
项目编号：
	总报价

（单位：人民币）

大写及小写
	大写：

小写：     



	备注
	


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

5.2报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）
	序号
	分项名称
	品牌/型号/规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表中填写的内容必须与院内询价文件需求一览表中的产品内容一致。

2.分项报价必须真实准确、没有错漏地反映项目价格构成。

3.投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

4.本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。



